
############################
A3DEFRMEnumValue_ChamferType
############################

.. c:enum:: A3DEFRMEnumValue_ChamferType

   Enumerate the possible types of chamfer.
   
   This allow to specify the type of chamfer, and so the Definition you should expect to have under thekA3DFRMFeatureDefinitionType_Chamfer.
   
   
   
   
      11
   
   
   
   Index
   =====
   
   .. rubric:: Enumerators
   
   
   .. rst-class:: api-xref-list
   
   
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_None`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance_Distance`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance1_Distance2`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset_Offset`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset1_Offset2`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Length_Angle`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_ChordalLength_Angle`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Height_Angle`
   * :c:enumerator:`~kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Corner`
   
   



.. rst-class:: kind-group kind-enumerator

.. rubric:: Enumerators
   :class: kind-group-title


.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_None

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_None** = ``0``
      
      Invalid Chamfer Type.
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance_Distance

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance_Distance**
      
      Chamfer symmetric defined with one distance:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer length
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance1_Distance2

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Distance1_Distance2**
      
      Chamfer asymmetric defined with two distance:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer first distance
      - *Value Length*\ : chamfer second distance
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset_Offset

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset_Offset**
      
      Chamfer symmetric define with one distance:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer offset
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset1_Offset2

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Offset1_Offset2**
      
      Chamfer asymmetric defined with two distance:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer first offset
      - *Value Length*\ : chamfer second offset
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Length_Angle

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Length_Angle**
      
      Chamfer defined with one distance and an angle:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer length
      - *Value Angle*\ : chamfer angle
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_ChordalLength_Angle

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_ChordalLength_Angle**
      
      Chamfer defined with the chordal length and an angle:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer chordal length
      - *Value Angle*\ : chamfer angle
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Height_Angle

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Height_Angle**
      
      Chamfer defined with the distance between the edge and the new face and an angle:
      
      
      
      - *Value Length*\ : chamfer height
      - *Value Angle*\ : chamfer angle
      
      - Parameter Data:
      



.. c:enumerator:: kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Corner

      .. rst-class:: sig-pretty-signature
      
         | **kA3DFRMEnumValue_ChamferType_Corner**
      
      Chamfer corner.
      
      Expect to have three chamfer definition with one length each:
      
      
      
      - *Definition Chamfer*\ : first chamfer definition
      - *Definition Chamfer*\ : second chamfer definition
      - *Definition Chamfer*\ : third chamfer definition
      
      - Parameter Definition:
      




